**Flux Mini manuál**

**1. Pred prvým použitím strojček nabite po dobu minimálne 3 hodín**

**2. Pracovné napätie 5 – 10 V DC. Neprekračujte napätie 10 V**

**3. Používajte iba membránové cartridge**

**LED indikátor:**plná farba – celá hodnota (napríklad 10 V)

Prerušované blikanie – polovičná hodnota (napríklad 8,5 V)

Kontrola úrovne nabitia batérie: Stlačte a držte tlačidlo zapnutia/vypnutia pokiaľ sa nerozsvieti na bielo.

Zelená - 100 - 98%

Zelená blikajúca – 97 – 60%

Žltá – 59 – 40%

Oranžová blikajúca – 39 – 15%

Červená blikajúca – 14 – 0%

**Poznámka:** LED svetlo bliká pokiaľ sa batéria nabíja. Ak je dosiahnuté viac ako 15% nabitia,

preblikáva kontrolka červenou farbou, ktorá zodpovedá hodnote napätia.

**Travel režim (tvrdé vypnutie) –** odporúča sa, ak strojček nepoužívate (aj napríklad cez noc, aby sa nevybíjal): Stlačte a držte tlačidlo zapnutia/vypnutia kým nepreblikne červená kontrolka. Strojček opätovne zapnete pripojením k USB-C káblu a nabíjačke.

**Reset zariadenia** – tlačidlo zapnutia vypnutia a tlačidlo na zníženie napätia.